

[www.imcs.fr](http://www.imcs.fr)

**Liste des pièces que nous conseillons de tenir en stock pour entretenir et dépanner rapidement votre raboteuse / ‘effaceuse’ SC10 :**

Pour vos Tambours :

* Axes de 14 mm – référence IMCS : AA250 : au moins 1 jeu (6 pièces).
* Rondelles d’appoint – réf AR250 : au moins 20 pcs par tambour en service.
* *Les axes sont à changer en préventif dès que vous constatez une usure d’environ 4 mm. Contrôlez-les régulièrement, les remplacer au bon moment évitera les casses sur chantier et vous fera faire des économies.*
* *Les rondelles d’appoint éviteront, à terme, d’avoir les outils qui travaillent en biais. C’est essentiel pour la qualité de votre travail, tout particulièrement avec nos molettes à plaquettes. Il faut donc en rajouter dès que l’usure de l’ensemble outils-rondelles entraîne un jeu latéral trop important (en veillant à laisser un espace d’une rondelle maximum par portion d’axe, les outils doivent pouvoir se mouvoir librement).*

Pour votre Raboteuse :

* Courroie – réf F880-8M50 : 1 pièce.
* Filtre à Air – réf HON.2893899 : 1 pièce.
* Bougie pour Moteur Honda – réf H.BGX270 : 1 pièce.
* *Le filtre à air est à inspecter et nettoyer* ***tous les jours******après chaque utilisation****, il doit être correctement remonté et changé si nécessaire.*
* *Il est recommandé d’avoir une courroie crantée disponible pour un changement rapide en cas de casse (contactez-nous si besoin pour la remonter correctement).*
* *La bougie est à changer quand elle est HS (défaut des électrodes, dépôts ou encore corrosion...).*

Votre satisfaction est notre priorité : n’hésitez pas à nous solliciter si besoin au 01.34.94.71.35.

IMCS – 140420 – reproduction sans autorisation interdite.